**臺中市立沙鹿高工109學年度第一學期機械科實習工場安全衛生守則教育宣導**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、一般安全：** | |
| 1.操作前先想一想，如有疑難，先發問請教。  2.實習場所內勿追足嬉戲。  3.進出口、走道保持整潔暢通，勿堆積物品、廢物。  4.非經允許，不可私自開動機器設備。  5.勿靠近懸吊物下方走動或工作。 | 6.先了解消防器材的位置及其使用方法，並作定期檢查或調整。  7.發生意外應立即報告，勿擅自處理。  8.廢料、油布、垃圾應分別置於一定場所。  9.急救箱應定期檢查並補充。 |
| **二、人員安全 :** | |
| 1.遵守安全規則及信號。  2.操作轉動機具時，勿戴手套。  3.工作時穿著合身的工作服，扣好衣帶、鈕釦等並保持整潔。 | 4.別人操作機器時，勿與之交談。  5.如有傷害時，均應迅速處理與治療。  6.工作時穿戴安全防護具，如安全帽、安全眼鏡、安全手套、安全鞋等。 |
| **三、機具設備安全：** | |
| 1.開動機器前，應先瞭解該機器性能及如何停止。  2.所有護罩使用前後應放置定位。  3.保持機器清潔與良好狀況，如有故障，立即關掉電源，並向教師報告。  4.機器運轉中，切勿清理、調整或修理。 | 5.未獲得教師或管理人員之允許，切勿啟動或操作任何機器。  6.機器設備使用完，須將各操作桿放回原來位置。  7.關閉動力電鈕後須俟機器確實停止，才可離去。  8.轉動中的機具，切勿以手或身體試圖停止。 |
| **四、易燃物品安全：** | |
| 1.易燃氣體及液體應放置於安全處所。  2.存放易燃物的地面周圍，勿有油漬。  3.使用氣體、液體燃料時，應先檢查其輸送系統及各部門是否有漏氣或漏油，以免發生火警。 | 4.切勿在易燃物周圍點火。  5.易燃物使用完畢後，應立關閉分支及總開關，並檢查有無洩漏情形。 |
| **五、電器設備工作安全：** | |
| 1.場內電器設備發生故障時，非指定人員，一律禁止擅自修理。  2.電線及電氣絕不攔置物品。 | 3.通電前必須通知所有參與工作之人員。  4.設備安裝時，必注意裝設接地線。  5.設備插電前，必先查明保護裝置之正確與否。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施宣導科目： | | | | | | | | 實施日期： / / ( ) | | | |
| 班級： | | 任課教師： | |  | | 技士(佐) ： | | | | 科主任： | |
|  | |
| 1. | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. |
| 8. | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. |
| 15. | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. |
| 22. | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | | 28. |
| 29. | 30. | | 31. | | 32. | | 33. | | 34. | | 35. |
| 36. | 37. | | 38. | | 39. | | 40. | | 41. | | 42. |